

A4零边距平板扫描仪

**AW560**

产品规格

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | **AW560** |
| 扫描类型 | A4幅面零边距书籍平板扫描,实现书籍档案无损扫描 |
| 扫描技术 | 彩色CCD  |
| 光源 | 白色LED |
| 光学分辨率 | 600　dpi |
| 扫描模式 | 黑白、灰阶（16位输入/8位输出）、彩色（48位输入/24位输出）三种扫描模式 |
| 卡片扫描 | 支持卡片扫描,可以扫描身份证及银行卡 |
| 扫描尺寸 | 最大：216×297 mm（A4） |
| 平板扫描速度 | 4秒（A4/200dpi/彩色/灰度/黑白）4秒（A4/300dpi/彩色/灰度/黑白） |
| 扫描质量 | 智能影像优化处理、合并影像、自动色彩校正、过滤色頻(红、绿、蓝)功能、自动分类裁切功能、自动去除空白页、页面自动旋转、自动多张影像、可识别一维及二维条形码，去除装订孔 |
| 影像输出 | 可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像流输出 |
| 扫描背景 | 黑色 |
| 日扫描量 | 建议2,500张 |
| 输出文件格式 | 支持bmp、jpg、多页tiff、多页pdf、高压缩pdf等格式 |
| 接口 | USB2.0 |
| 驱动程序 | Twain 标准驱动、WIA驱动 |
| 支持操作系统 | Win XP/Vista/7/8/10 |
| 随机软件 | Avision Button Manager V2Avision Capture Tool |
| 工作环境 | 温度为：摄氏5°到35°，相对湿度为：10－85％ |
| 电源规格 | 输入：100－240V，50/60HZ 输出：12V，1.25A |
| 耗电量 | 操作：<36W ,就绪：10W ,节电：2.9W  |
| 噪声 | 操作:<53dB，待机：<45dB |
| 外观尺寸 | 480×288×115 mm (长×宽×高) |
| 整机重量 | 6.5Kg |
| 产品认证 | 中国（CCC）、RoHS、ENERGY STAR、CE认证 |
| 保修 | 标准产品见保修卡。行业产品由合同约定 。 |

**实际扫描速度可能会因PC环境、扫描仪设置和其他因素的不同而异。**

**本文信息如有更改，恕不另行通知。**

**A4零边距书籍平板扫描，满足办公及各行业A4幅面装订后不可拆装的文档书籍无损扫描。**

产品特色

* 扫描速度最高可达4秒（A4/200dpi/彩色/灰度/黑白）
* 虹光全球独有专利。实现书刊、档案零边距放置全幅无需拆损完美扫描。全通的零边结构适应更多规格书刊、档案的无损扫描。
* 特别灯管技术,去除文档皱褶阴影影响，保证影像良好品质

随机软件说明

* TWAIN Driver V6界面容易操作，具有多种实用扫描功能：智能影像优化处理、合并影像、自动色彩校正、过滤色頻(红、绿、蓝)功能、自动分类裁切功能、自动去除空白页、页面自动旋转、自动多张影像、可识别一维及二维条形码，去除装订孔。
* Avision Button Manager V2快捷按键软件，提供您扫描OCR(文字识别)、复印、E-mail、存档、连接应用软件或将影像传至云端服务器（包括百度云或FTP服务器）等功能，并允许高级用户自定义功能按键与应用程序的关联设定。
* 透过捆绑软件Button Manager V2，按下扫描键可以将影像文字转换成可编辑的文字，并将文字直接贴入您的文字编辑软件。
* Avision Capture Tool文档扫描录入软件，简单易用，支持bmp、jpg、tiff、pdf等文件格式输出。