|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SC8220 | | 1573092803(1) |
| 扫描技术 | 馈纸式扫描、自动进纸  双面彩色光敏传感器CIS |
| 图像采集 | ADF最大：216 x 356mm（A4加长）  ADF最小：50 x 50mm  光学分辨率：600dpi |
| 进纸容量 | 100张 |
| 重张检测 | 超声波重张检测，长度重张检测 |
| 处理速度 | A4幅面，200dpi:45ppm，90ipm  300dpi:40ppm,80ipm |
| 卡片扫描 | 支持卡片扫描,卡片厚度<1.25mm,可以扫描身份证及银行卡 | |
| 输出文件格式 | 支持bmp、jpg、多页tiff、多页pdf、高压缩pdf等格式 | |
| 光源 | LED | |
| 数据通信 | 提供USB2.0接口线 | |
| 驱动接口 | TWAIN Driver | |
| 扫描模式 | 黑白，灰阶，彩色三种扫描输出 | |
| 扫描背景 | 黑色 | |
| 重张检测 | 超声波重张检测 | |
| 纸张厚度 | 27 ～413 g/m² | |
| 特长纸张扫描 | 216×3000mm | |
| 日扫描量 | 8000张 | |
| 进纸匣宽度 | 能容纳通过宽达242mm的报表或者增值税发票 | |
| 电源 | 输入：100-240V，50/60HZ输出：24V，2.0A | |
| 功率 | 小于24瓦 | |
| 噪声干扰 | 待机：<45dB，使用中：<55dB | |
| 操作环境 | 温度为：摄氏5°到35°，相对湿度为：10－85％ | |
| 物理规格 | 外观尺寸：205 mm x 375 mm x 172 mm (HxWxD)  整机重量：4.2kg | |
| 支持系统 | Win XP /vista /Win 7/8/10 | |
| 服务和维护 | 产品保质期为一年送修 | |

**实际扫描速度可能会因PC环境、扫描仪设置和其他因素的不同而异。**

**本文信息如有更改，恕不另行通知。**